**WATERPROOF Cryo-Gloves ®**

**Longueur du coude avec manchette d'environ 500 mm de long**

Ces gants de protection sont particulièrement adaptés pour travailler dans des systèmes de surgélation, avec des liquides de refroidissement, ainsi que pour la manipulation de gaz liquéfiés cryogéniques, tels que l'azote liquide en phase gazeuse et d'autres températures ultra-basses.

Grâce au  **gant intérieur en téflon sans couture**,

le Cryo-Glove ® WATERPROOF offre une protection inégalée contre les dangers des **longs** temps de **séjour** à des températures ultra-basses. 





